<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/11991615/2082154/2.50/59/4/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;WIFI Modules RoHS&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HLK7628N">
<description>&lt;b&gt;HLK-7628N-3&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="HLK-7628N">
<pin name="GND_1" direction="io"/>
<pin name="3.3VD_1" direction="io"/>
<pin name="3.3VD_2" direction="io"/>
<pin name="GND_2" direction="io"/>
<pin name="SPI_CS0" direction="io"/>
<pin name="REF_CLK0" direction="io"/>
<pin name="PERST_N" direction="io"/>
<pin name="WDT_RST_N" direction="io"/>
<pin name="EPHY_LED4" direction="io"/>
<pin name="EPHY_LED3" direction="io"/>
<pin name="EPHY_LED2" direction="io"/>
<pin name="EPHY_LED1" direction="io"/>
<pin name="EPHY_LED0" direction="io"/>
<pin name="PORST_N" direction="io"/>
<pin name="UART_TXD1" direction="io"/>
<pin name="UART_RXD1" direction="io"/>
<pin name="I2S_SDI" direction="io"/>
<pin name="I2S_SDO" direction="io"/>
<pin name="I2S_WS" direction="io"/>
<pin name="I2S_CLK" direction="io"/>
<pin name="GND_3" direction="io"/>
<pin name="ANT" direction="io"/>
<pin name="GND_4" direction="io"/>
<pin name="I2C_SCLK" direction="io"/>
<pin name="I2C_SD" direction="io"/>
<pin name="SPI_CS1" direction="io"/>
<pin name="SPI_CLK" direction="io"/>
<pin name="SPI_MISO" direction="io"/>
<pin name="SPI_MOSI" direction="io"/>
<pin name="GPIO0" direction="io"/>
<pin name="UART_TXD0" direction="io"/>
<pin name="UART_RXD0" direction="io"/>
<pin name="WLED_N" direction="io"/>
<pin name="MDI_RP_P0" direction="io"/>
<pin name="MDI_RN_P0" direction="io"/>
<pin name="MDI_TP_P0" direction="io"/>
<pin name="MDI_TN_P0" direction="io"/>
<pin name="MDI_TP_P1" direction="io"/>
<pin name="MDI_TN_P1" direction="io"/>
<pin name="MDI_RP_P1" direction="io"/>
<pin name="MDI_RN_P1" direction="io"/>
<pin name="MDI_RP_P2" direction="io"/>
<pin name="MDI_RN_P2" direction="io"/>
<pin name="MDI_TP_P2" direction="io"/>
<pin name="MDI_TN_P2" direction="io"/>
<pin name="MDI_TP_P3" direction="io"/>
<pin name="MDI_TN_P3" direction="io"/>
<pin name="MDI_RP_P3" direction="io"/>
<pin name="MDI_RN_P3" direction="io"/>
<pin name="MDI_RP_P4" direction="io"/>
<pin name="MDI_RN_P4" direction="io"/>
<pin name="MDI_TP_P4" direction="io"/>
<pin name="MDI_TN_P4" direction="io"/>
<pin name="USB_DP" direction="io"/>
<pin name="USB_DM" direction="io"/>
<pin name="GND_5" direction="io"/>
<pin name="EP1" direction="io"/>
<pin name="EP2" direction="io"/>
<pin name="EP3" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="HLK-7628N" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;WIFI Modules RoHS&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1907260930_HI-LINK-HLK-7628N_C209920.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HLK-7628N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HLK7628N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND_1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="3.3VD_1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3.3VD_2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_CS0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="REF_CLK0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PERST_N" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="WDT_RST_N" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="EPHY_LED4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="EPHY_LED3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="EPHY_LED2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="EPHY_LED1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="EPHY_LED0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PORST_N" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_TXD1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RXD1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_SDI" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_SDO" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_WS" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_CLK" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C_SCLK" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C_SD" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_CS1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_CLK" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_MISO" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_MOSI" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_TXD0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RXD0" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="WLED_N" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_RP_P0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_RN_P0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_TP_P0" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_TN_P0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_TP_P1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_TN_P1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_RP_P1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_RN_P1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_RP_P2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_RN_P2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_TP_P2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_TN_P2" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_TP_P3" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_TN_P3" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_RP_P3" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_RN_P3" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_RP_P4" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_RN_P4" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_TP_P4" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="MDI_TN_P4" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DP" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DM" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_5" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="EP1" pad="EP1"/>
<connect gate="G$1" pin="EP2" pad="EP2"/>
<connect gate="G$1" pin="EP3" pad="EP3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Hi-Link"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="HLK-7628N"/>
<attribute name="Mouser_Part_Number" value=""/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value=""/>
<attribute name="Arrow_Part_Number" value=""/>
<attribute name="Arrow_Price-Stock" value=""/>
<attribute name="Description" value="WIFI Modules RoHS"/>
<attribute name="Height" value="2.8mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
